{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["封面","汇总表","全彩LED显示屏"],"not_rendered":{"external_links":12,"defined_names":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"封面","index":0,"n_rows":7,"n_cols":7,"rows_kept":7,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,0,2,1],[2,2,2,6],[3,0,3,1],[3,2,3,4],[3,5,3,6],[4,0,4,1],[4,2,4,6],[5,0,5,2],[5,4,5,6],[6,0,6,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目-LED大屏专业分包工程",null,"","","","工程"]
["招标工程量清单",null,"","","","",""]
["招  标  人:",null,"            中诚投建工集团有限公司        "]
["        ",null,"                    (单位盖章)",null,null,""]
["造价咨询人:",null,"                                          "]
["              \r\n",null,"",null,""]
[" ",null,"","","","",""]

{"sheet":"汇总表","index":1,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目-全彩LED显示屏汇总表"]
["序号","名称","金额（元）","备注"]
[1,"全彩LED显示屏",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"合计",{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"全彩LED显示屏","index":2,"n_rows":24,"n_cols":9,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,8],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,2,8],[4,3,9,3],[10,3,11,3],[12,3,14,3],[17,0,17,8],[18,0,18,8],[19,0,19,8],[20,0,20,8],[21,0,21,8],[22,0,22,8],[23,0,23,8],[25,0,25,8],[26,0,26,8],[27,0,27,8],[28,0,28,8],[29,0,29,8],[30,0,30,8],[31,0,31,8],[32,0,32,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["第31届世界大学生夏季运动会击剑项目场馆建设改造项目-全彩LED显示屏"]
[]
["序号","名称","规格型号","分类","规格、型号及相关要求","单位","工程量","金额（元）"]
[{"$nulls":7},"综合单价","合价"]
[1,"室内全彩LED定制显示屏 7680*4800MM","Q3","屏 体 部 分","发光像素  尺寸：7680*4800MM 分辨率2496*1560\n1.像素管间距：3mm\n2.基色：红色+纯绿色+纯蓝色\n3.发光点颜色组合：1R1G1B\n4.物理密度：111111W点/m2\n5.模组分辨率 ：104×52\n6.模组尺寸:320mm×160mm\n7.屏幕水平可视视角：140±10°\n8.屏幕垂直视角：170±10°\n9.最佳视距： 4m～100m\n10.工作温度：-20℃ -- 50℃\n11.模组光强均匀性：像素光强、单元板亮度均匀＞0.95\n12.控制方式：远程同步控制发布内容。\n13.工作电压：交流180~260伏（50/60赫兹）\n14.平均功率：≤217W/ ㎡  \n15.峰值功率：≤750W/ ㎡ \n16.支持逐点亮度、色度校正.\n17.驱动方式：器件驱动 保证显示屏画面高刷新频率，效果逼真细腻\n18.刷新频率：≥3840Hz\n19.换帧频率：≥60 Hz\n20. 亮度：≥800cd/㎡\n21. 亮度调节范围：256 级手动/自动\n22. 反γ校正曲线：具备20条可选择的γ校正曲线；用户可根据要求自行调整\n23.平均无故障时间：＞10000小时","㎡",36.86]
[2,"室内全彩LED定制显示屏7680*3840MM","Q3",null,"发光像素  尺寸：7680*3840MM 分辨率2496*1280\n1.像素管间距：3mm\n2.基色：红色+纯绿色+纯蓝色\n3.发光点颜色组合：1R1G1B\n4.物理密度：111111W点/m2\n5.模组分辨率 ：104×52\n6.模组尺寸:·320mm×160mm\n7.屏幕水平可视视角：140±10°\n8.屏幕垂直视角：170±10°\n9.最佳视距： 4m～100m\n10.工作温度：-20℃ -- 50℃\n11.模组光强均匀性：像素光强、单元板亮度均匀＞0.95\n12.控制方式：远程同步控制发布内容。\n13.工作电压：交流180~260伏（50/60赫兹）\n14.平均功率：≤217W/ ㎡  \n15.峰值功率：≤750W/ ㎡ \n16.支持逐点亮度、色度校正.\n17.驱动方式：器件驱动 保证显示屏画面高刷新频率，效果逼真细腻\n18.刷新频率：≥3840Hz\n19.换帧频率：≥60 Hz\n20. 亮度：≥800cd/㎡\n21. 亮度调节范围：256 级手动/自动\n22. 反γ校正曲线：具备20条可选择的γ校正曲线；用户可根据要求自行调整\n23.平均无故障时间：＞10000小时","㎡",29.49]
[3,"视频处理器","V8",null,"1.8进8出显示功能\n2.独有LED图像处理算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题\n3.超低延时画面处理，低于30ms\n4.多样化的滚动字幕显示，可设置字体、大小、色彩、位置、透明度、动静态等参数\n5.具备回显、预监功能，以达到对设备的可视化操作管理\n6.输入最高分辨率可达4K@30Hz,输出分辨率可自定义，满足不同规格的LED屏幕显示\n7.支持多组屏控制管理，最多可达四组\n8.任意位置开窗、叠加、漫游，有效呈现不同的视频画面或大数据信息\n9.输出信号可以通过软件任意指定位置。LED屏调试时，无需将处理器输出端口与LED屏发送卡按照固定的顺序进行连接，可通过软件平台调整处理器内部输出信号，快速对应输出端口与LED屏的映射关系\n10.支持用户分级、分权管理，各司其职\n11.支持场景管理，一键调用场景，场景可轮巡和显示场景快照\n12.支持配置备份和恢复，备份信息可下载保存备份，断电记忆功能，无需担心配置丟失\n13.支持设备主机高温报警和智能风扇调节\n14.支持设备在现场使用期限的授权管理","台",2,41420]
[4,"接收卡","75E",null,"1. 单卡输出 RGBR’数据 16组； \n2.单卡输出 RGB 数据 20 组；\n3.单卡输出串行数据 64组；\n4.单卡带载像素为 256×226；\n5.支持配置文件回读；\n6.支持程序复制；\n7.支持温度监控.\n8.支持网线通讯状态检测；\n9.支持供电电压检测；\n10.支持高灰度高刷新；\n11.支持逐点亮色度校正，每颗灯都有亮色度校正系数；","张",88]
[5,"LED电源","铂强",null,"1.输出最大功率：200W\n2.接入电压：210~230V\n3.输出电压：5V\n4.最大电流：40A","台",215]
[6,"软件","显示屏专用",null,"LED显示屏控制软件","套",2]
[7,"控制计算机","品牌机","外围设备部分","甲供","台",{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"光纤收发器","MT-ED0200",null,"DDC信号电压：5Vp-p(TTL)  \nTMDS带宽：10.2Gpbs   \n连接接口：SC接口\nHDMI信号格式：480i@60Hz、480p@60Hz、 576i@50Hz、  576p@50Hz、 720p@50/60Hz、1080i@50/60Hz、1080p@50/60Hz  \nHDMI信号输出：480p@60Hz、576p@50Hz、720p@50/60Hz、1080p@50/60Hz","对",{"v":8,"d":"8.00"}]
[9,"屏体钢架支撑结构与包边","/","工 程 部 分","游泳馆保持原有钢结构不拆除","㎡",30.65]
[10,"光纤线","/",null,"含敷设、熔接、跳线、测试等","米",300]
[11,"托架","/",null,"定制带磁性功能的LED模块支撑配件","㎡",66.35]
[]
[null,"合计"]
["注：1、本表中综合单价为全费用综合包干单价，包含但不限于材料费（含材料费、搬运费、采保费、包装费、上下车费、开箱检验等到施工现场所有涉及的费用）、安装费、机械费、人工费、管理费、利润、风险费用、措施费、规费、税金、不可预见费用、配合费、二次深化设计及设计费用及其他费用等所有涉及本工程材料采购、安装、调试、验收完成所涉及的所有综合费用。请投标人根据踏勘现场实际情况,材料的配置情况综合考虑所有的费用；显示屏的组成内容包含并不限于上表内容，投标人需根据清单中所列规格、型号及相关要求进行深化设计并自主报价。破墙、开槽、开洞、修补、修复、使用单位人员设备操作管理培训、人员培训及派专业人员驻守现场等涉及的费用，投标人均应综合考虑在综合单价中。"]
["2、本表中相关材料（原材料、半成品、成品）运到施工现场后，请投标人根据业主的使用要求安装到位。"]
["3、本表中相关的设备及材料需要验收、调试等的请提供相应的验收、调试报告及合格证书等资质资料。"]
["4、上述设备及材料应使用优质产品，且满足使用要求、安全效果等。"]
["5、本清单项目的内容均应满足设计及并满足设计规范、验收规范及建设单位与相关部门全部使用要求及使用效果。"]
["6、投标人应综合考虑本项目的特殊性，中标后不因任何原因调增综合单价。"]
["7、中标人进场后，根据项目的实际情况进行二次深化（优化）设计，并满足设计及设计规范、验收规范及建设单位与相关部门（含大运会主委会）全部使用要求及使用效果等，结算时不因深化（优化）设计原因调增综合单价。"]